**Curso Técnico de Segurança do Trabalho**

**Representação Digital em Segurança do Trabalho**

**Instalação do LibreCAD**

1. **Acesse o repositório de aula localizado no site:**

[**https://github.com/CleitonDsd/2-MOD-TS**](https://github.com/CleitonDsd/2-MOD-TS)

Localize a pasta “**ferramentas**” e baixe o arquivo compactado “**Instalador-LibreCADWindows.zip**”.

1. Tela de celular com aplicativo aberto

   O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.Após baixar, realize a descompactação do arquivo, **selecione o arquivo**, clique com o botão direito do mouse e “**extrair aqui**”
2. Depois de extrair, clique duas vezes no arquivo para iniciar a instalação. Clique em “Next >” (Próximo)Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

   O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.
3. Na próxima janela, será selecionado o local de instalação, recomendo deixar o caminho sugerido, apenas clique em “Install”

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

1. Após concluir a instalação clique em “close” / “fechar”

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

1. No menu iniciar do computador pesquise por “LibreCad”

Uma imagem contendo Interface gráfica do usuário

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

1. Em seguida, clique para abrir o programa

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.